## Montag, 20. November 2017

### Netzerweiterung Probleme und Tipps

In unserer Schule haben wir die Netzerweiterung der paedML Linux. D.h. wir haben ein Servernetz, ein Lehernetz und ein paedagogisches Netz. Das paed. Netz hat z.B. 10.2.x.x als IP Bereich und 255.255.0.0 als Subnetz.
1. Problem:
Bei Anlegen von Rechnern über die Schulkonsole muss immer die Subnetzmaskte geändert werden. Falls dieses jedoch bei einem Rechner übersehen wird wird ein neuer Netzbereich im DNS erstellt. Z.B. liegen unsere Drucker im Bereich 10.2.10.x. Da jedoch anscheinend ein Kollege einen Drucker mit der falschen Netzmaske erstellte gibt es jetzt dafür einen DNS Eintrag und die Drucker bekommen ab jetzt ALLE die falsche Subnetzmaske. Dies führt dazu, dass die Geräte nun nicht mehr erreichbar sind.
(Trick: Wenn Sie ein PC in den IP Bereich mit der Subnetzmaske manuell einstellen können Sie den Drucker wieder erreichen)
Lösung: Löschen Sie im DNS die ungewollten Bereiche und prüfen Sie die Einträge bei den Druckern unter "Rechner (Schulen)".

## Mittwoch, 15. März 2017

### Eclipse und hide dot files

An unserer Schule wird Java Programmierung mit Eclipse unterrichtet. Leider stellte sich heraus, dass auf Netzwerklaufwerken erstellte Projekte sofort verschwinden und daher nicht verwendet oder bearbeitet werden können. Das Problem ist, dass die Dateifreigabe bei der paedML Linux auf einem Samba4 share liegt und Dateien, welche mit einem Punkt im Dateinamen beginnen automatisch das "versteckt" Attribut zugeteilt bekommen. Windows blendet diese in der Standardeinstellung aus. Die Einstellung "hide dot files = no" in Samba behebt das Problem, es werden dann jedoch einige Dateien in den Homelaufwerken sichtbar, welche man wieder ausblenden sollte.
Vorgehen:
Ändern Sie die Datei /etc/samba/lmz-hide-windown-profiles.conf folgendermaßen ab:
[homes]
hide dot files = no
hide files = /.bashrc/.univention-skel/.profile/.univention-skel.lock/windows-profiles
Nach einem Neustart von Samba mit /etc/init.d/samba restart
sollten Dateien und Ordner mit einem vorgestellten Punkt normal im Windows Explorer auftauchen und das Problem dadurch behoben sein.

## Dienstag, 14. Februar 2017

### Drucker verkleinern Dokumente

Bei der Druckerinstallation kann es vorkommen, dass alle Ausdrucke um ca 8% verkleinert werden. Ursache hierfür ist, dass neu angelegte Drucker den Papier-Standard "Letter" erhalten. Bei einem Anlegen der Drucker über die AdminVM ist der Knopf "Standardwerte" jedoch nicht bei jedem Treiber eingeblendet wodurch die Einstellung leicht übersehen werden kann.
Auf dem Druckerserver (printermanagement.msc) unter Drucker werden alle Drucker angezeigt, wie im Kapitel 6.5 des Administrator Handbuchs beschrieben.
Unter den Eigenschaften der Drucker können hier die Standard-Werte eingestellt werden.
Unter "Erweitert findet sich hier die falsche Einstellung, welche auf A4 stehen sollte.
Leider ist dieses Feld jedoch nur sichtbar wenn der Druckertreiber auch richtig installiert wurde, was auf der AdminVMim allgemeinen NICHT der Fall ist!
Daher ist es hilfreich, wenn die Druckerinstallation auf einem physischen Client durchgeführt wird.
Alternativ kann für die Umstellung auf der AdminVM auch ein "Standard Treiber" aus der Windows Bibliothek verwendet werden, dann die Umstellung auf A4 erfolgen und danach der Treiber wieder durch den gewünschten richtigen Treiber ersetzt werden.

### Vorstellung

Hallo liebe Leser,
an meiner Schule habe ich seit Sommer 2016 die Betreuung einer PaedML Linux 6 Lösung übernommen. Seit der Einführung sind mir einige Probleme aufgefallen, welche ich teilweise auch erfolgreich lösen konnte. In diesem Blog versuche ich auf die Fragestellungen einzugehen und deren Lösungsansätze öffentlich zu dokumentieren um gegebenenfalls auch weiteren Kollegen das Leben etwas zu erleichtern.
Falls es Fragen zu speziellen Problemen gibt oder Ihnen ein Fehler auffällt oder Sie Verbesserungs- oder Änderunswünsche haben, teilen Sie mir diese gerne mit.

### Treiber in Windows-Images integrieren

Edit: Beim Update auf Windows 10 wurde auch das WinPE aktualisiert. In diesem sind die meisten aktuellen Treiber bereits eingebungen wodurch es keine Probleme beim bespielen per Opsi gibt.
Leider sind neue PCs immer wieder mit neuen Netzwerkkarten ausgestattet, so dass eine Verteilung mit OPSI in einem PC ohne Zugriff aufs Netzwerk endet.
Zum Einbinden von neuen Treibern kann man die Software "NTLite" nutzen.
https://www.ntlite.com/
Einfach das Image mounten,
z.B. \\10.1.0.2\opsi_depot_rw\opsi-local-image-win7-x64-capture\installfiles\sources
die Windows Version welche verändert werden soll laden,
Danach die Treiber über das Menü hinzufügen,
Anwenden anklicken
WICHTIG, unter "Anwenden" die Checkbox "Exportieren" ausschalten!! sonst werden alle weiteren Images aus der install.wim gelöscht!
Danach auf Verarbeiten (Process) und das Image sollte angepasst werden!
Natürlich muss nicht nur das Windows Image aus der install.wim aktualisiert werden, sondern auch das boot.wim mini Windows.
Leider akzeptiert unser unser boot.wim die Integration der Treiber nicht, wenn sie aber zur Laufzeit per USB-Stick eingelesen werden kann Windows allerdings entpackt werden.
Per Batch können Treiber geladen werden, z.B.
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1c62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1d62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1e62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1k62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1q62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1r62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1s62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1y62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\e1c62x64.inf
drvload.exe \PRO1000\Winx64\NDIS62\v1q62x64.inf
Neuere Posts Startseite
Abonnieren Posts (Atom)