## Dienstag, 5. Juni 2018

### SMART Notebook Proxyfenster beseitigen

Die digitalen White-Boards unserer Schule verwenden die Software SMART Notebook. Die Software öffnet nach dem Starten jedoch ein Login-Fenster für die Proxy-Einstellungen. Dieses Fenster muss dann vor jeder Benutzung der digitalen Tafel 3 mal weggeklickt werden. Um diesen Umstand zu ändern muss man eine Außnahmeregelung mi Proxyserver für den jeweiligen PC anlegen.

### Vorgehen:

Öffnen Sie Putty, verbinden sich zum Server (10.1.0.1) und melden sich als root an. Navigieren Sie in das Verzeichnis /etc/squid3

> cd /etc/squid3/

und machen Sie eine Backup-Kopie der Datei local.conf

> cp local.conf local.conf.bak

Nun editieren Sie die Datei local.conf mit einem Editor Ihrer Wahl, z.B. mc oder vi.
Dort fügen Sie pro Client oder IP-Range (Falls alle freizuschaltenden Cliengts in einem IP Bereich liegen) die Zugriffe ohne Proxy authentifizierung frei.

> acl SMART1 src 10.1.0.55/32
> http_access allow SMART1

SMART1 ist ein Pseudonym für die Regel, es könnte auch ein anderer Name gewählt werden. Die IP-Adresse ist die des PCs auf dem die Smart-Software freigeschaltet werden soll. Die IP können Sie aus der Schulkonsole /Rechner(Schulen) entnehmen. Das /32 bedeutet, dass nur die Angegebene IP freigeschaltet wird. Falls sich mehrere freizuschaltende Rechner in einem IP-Bereich befinden kann auch ein ganzer Bereich freigeschaltet werden. Verwenden Sie z.B. die Subnet-Calculator.com um einen geeigneten Bereich zu bestimmen.
Nach dem Speichern der Datei sollten Sei den Squid Service neu starten.

> service squid3 restart

Die freigeschalteten Rechner sollten nun keine Anmeldung mehr benötigen.
Vorsicht: Eine INTERNETSPERRE kann an diesem PC nun NICHT MEHR aktiviert werden! Der Jugendschutzfilter ist davon jedoch nicht beeinflusst.

### Beispiele:

Das Freischalten mehrer PCs kann z.B. so aussehen.

> acl SMART1 src 10.1.0.55/32
> acl SMART2 src 10.1.0.68/32
> acl SMART3 src 10.1.0.53/32
> acl SMART4 src 10.1.0.99/32
> http_access allow SMART1
> http_access allow SMART2
> http_access allow SMART3
> http_access allow SMART4

Wenn die freizuschaltenden PCs die IP-Adressen 10.1.0.201 bis 10.1.0.206 sind kann der Eintrag auch wie folgt aussehen, siehe Subnet-Calculator.com:

> acl SMART src 10.1.0.201/29

> http_access allow SMART

#### Keine Kommentare:

#### Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.

Neuerer Post Älterer Post Startseite
Abonnieren Kommentare zum Post (Atom)