## Donnerstag, 2. Mai 2019

### Installationsprobleme älterer Hardwareklassen in OPSI 4.1

Das Bootimage des OPSI 4.1, basierend auf Ubuntu 18.04, hat ein Problem bei der Installation von älteren Hardwareklassen, festgestellt an HP Elite 8200 PCs.
Hier kommt es beim Ausführen der opsi-local-image-Produkte sporadisch zum Fehler "Login failed: getrandom() initialization failed. (_ssl.c:726)".
Die Abhilfe dagegen:
1) Per putty auf die "abgestürzten" Geräte verbinden, Benutzer: root Passwort: linux123
2) /usr/sbin/rngd -b -r /dev/urandom -o /dev/random eingeben
3) master.py eingeben
Danach läuft das oli-Produkt weiter.
Je nach Situation müssen obige Befehle pro oli-Produkt ausgeführt werden, bei einer Windows-Installation dementsprechend ein Mal für -prepare und ein Mal für -win10x64.
Die Befehle werden mit dem nächsten Bootimage-Release integriert, aktuell befindet sich dieses Bootimage noch im testing-Repository.
Quelle: https://forum.opsi.org/viewtopic.php?f=25&t=10931

#### Keine Kommentare:

#### Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.

Neuerer Post Älterer Post Startseite
Abonnieren Kommentare zum Post (Atom)