## Montag, 20. November 2017

### Netzerweiterung Probleme und Tipps

In unserer Schule haben wir die Netzerweiterung der paedML Linux. D.h. wir haben ein Servernetz, ein Lehernetz und ein paedagogisches Netz. Das paed. Netz hat z.B. 10.2.x.x als IP Bereich und 255.255.0.0 als Subnetz.
1. Problem:
Bei Anlegen von Rechnern über die Schulkonsole muss immer die Subnetzmaskte geändert werden. Falls dieses jedoch bei einem Rechner übersehen wird wird ein neuer Netzbereich im DNS erstellt. Z.B. liegen unsere Drucker im Bereich 10.2.10.x. Da jedoch anscheinend ein Kollege einen Drucker mit der falschen Netzmaske erstellte gibt es jetzt dafür einen DNS Eintrag und die Drucker bekommen ab jetzt ALLE die falsche Subnetzmaske. Dies führt dazu, dass die Geräte nun nicht mehr erreichbar sind.
(Trick: Wenn Sie ein PC in den IP Bereich mit der Subnetzmaske manuell einstellen können Sie den Drucker wieder erreichen)
Lösung: Löschen Sie im DNS die ungewollten Bereiche und prüfen Sie die Einträge bei den Druckern unter "Rechner (Schulen)".

#### Keine Kommentare:

#### Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.

Neuerer Post Älterer Post Startseite
Abonnieren Kommentare zum Post (Atom)